<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="81.28" y1="0" x2="81.28" y2="51.308" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="81.28" y1="51.308" x2="0" y2="51.308" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="51.308" x2="0" y2="0" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="81.28" y2="0" width="0.0254" layer="20"/>
<text>proxmark3</text>
<text>proxmark3</text>
<text>J. Westhues</text>
<text>J. Westhues</text>
<text>top</text>
<text>bottom</text>
<text>route2</text>
<text>route15</text>
<text>TMS</text>
<text>Vdd</text>
<text>BOTTOM</text>
<text>TOP</text>
<text>IN1</text>
<text>IN2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="  merged">
<packages>
<package name="VQFP-100">
</package>
<package name="LQFP-64">
</package>
<package name="XTAL-SMD-CITIZEN-CS10">
</package>
<package name="HIROSE-MQ172-4POS">
</package>
<package name="RLC_1210">
</package>
<package name="HEADER-MALE-10X2-0.100-SHROUDED">
</package>
<package name="TSSOP-24">
</package>
<package name="RLC_0805">
</package>
<package name="RLC_0603">
</package>
<package name="MSOP8">
</package>
<package name="TACTSWITCH-SMD-EVQQ1">
</package>
<package name="CAPCAITOR-ELECTROLYTIC-ALCHIP-MZA-F80">
</package>
<package name="LED_0603">
</package>
<package name="KEYSTONE-SMD-TESTPOINT-5015">
</package>
<package name="KEYSTONE-PTH-TESTPOINT-5011">
</package>
<package name="SOT-23-8-OR-MSOP-8">
</package>
<package name="SOIC-8">
</package>
<package name="TSSOP-14">
</package>
<package name="TSSOP-20">
</package>
<package name="SMV-5">
</package>
<package name="USB-MINIB-SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="proxmark3">
<description>Generated from &lt;b&gt;proxmark3.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="--MERGED_TQ-SMD-RELAY">
</package>
<package name="--MERGED_SOT23-3LEAD">
</package>
<package name="--MERGED_SOT-23-5">
</package>
<package name="--MERGED_HEADER-MALE-6X1-0.100-UNKEYED">
</package>
<package name="--MERGED_RLC_0603">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC3" library="proxmark3" package="--MERGED_SOT-23-5" value="--MERGED_PQ1X331M2ZP-3V3-LDO-SOT-23-5">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SV1" library="  merged" package="USB-MINIB-SMD" value="USB-MINIB">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="  merged" package="RLC_0603" value="33n"/>
<element name="IC1" library="  merged" package="VQFP-100" value="SPARTAN-II-XC2S30-100-VQFP">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="XT1" library="  merged" package="XTAL-SMD-CITIZEN-CS10" value="XTAL-SMD-CITIZEN-CS10">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC4" library="  merged" package="SMV-5" value="HCU-INVERTER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC2" library="  merged" package="LQFP-64" value="AT91SAM7S64">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SV2" library="  merged" package="HIROSE-MQ172-4POS" value="HIROSE-MQ172-4POS"/>
<element name="IC6" library="  merged" package="TSSOP-14" value="MCP6294"/>
<element name="R1" library="  merged" package="RLC_0603" value="1meg"/>
<element name="C2" library="  merged" package="RLC_0603" value="22p"/>
<element name="C3" library="  merged" package="RLC_0603" value="22p"/>
<element name="R2" library="  merged" package="RLC_0603" value="100"/>
<element name="R3" library="  merged" package="RLC_0603" value="330"/>
<element name="C4" library="  merged" package="RLC_0603" value="33n"/>
<element name="C5" library="  merged" package="RLC_0603" value="2n"/>
<element name="XT2" library="  merged" package="XTAL-SMD-CITIZEN-CS10" value="XTAL-SMD-CITIZEN-CS10"/>
<element name="C6" library="proxmark3" package="--MERGED_RLC_0603" value="22p"/>
<element name="C7" library="proxmark3" package="--MERGED_RLC_0603" value="22p"/>
<element name="R4" library="  merged" package="RLC_0603" value="27"/>
<element name="R5" library="  merged" package="RLC_0603" value="27"/>
<element name="R6" library="  merged" package="RLC_0603" value="1k5"/>
<element name="C8" library="  merged" package="RLC_0603" value="1n"/>
<element name="C9" library="  merged" package="RLC_1210" value="2u2"/>
<element name="SV3" library="  merged" package="HEADER-MALE-10X2-0.100-SHROUDED" value=""/>
<element name="R7" library="  merged" package="RLC_0603" value="10k"/>
<element name="R8" library="  merged" package="RLC_0603" value="10k"/>
<element name="R9" library="  merged" package="RLC_0603" value="100k"/>
<element name="R10" library="  merged" package="RLC_0603" value="100k"/>
<element name="C10" library="  merged" package="RLC_0603" value="100n"/>
<element name="D1" library="proxmark3" package="--MERGED_SOT23-3LEAD" value="--MERGED_DIODE-SMD-SOT23">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R11" library="  merged" package="RLC_0603" value="510k"/>
<element name="C11" library="  merged" package="RLC_0603" value="1n"/>
<element name="C12" library="  merged" package="RLC_0603" value="1n"/>
<element name="R12" library="  merged" package="RLC_0603" value="100k"/>
<element name="R13" library="  merged" package="RLC_0603" value="10k"/>
<element name="R14" library="  merged" package="RLC_0603" value="10k"/>
<element name="C13" library="  merged" package="RLC_0603" value="dnp"/>
<element name="D2" library="proxmark3" package="--MERGED_SOT23-3LEAD" value="--MERGED_DIODE-SMD-SOT23">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C14" library="  merged" package="RLC_0603" value="22p"/>
<element name="D3" library="proxmark3" package="--MERGED_SOT23-3LEAD" value="--MERGED_DIODE-SMD-SOT23">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C15" library="  merged" package="RLC_0603" value="130p"/>
<element name="R15" library="  merged" package="RLC_0603" value="10k"/>
<element name="R16" library="  merged" package="RLC_0603" value="zerohm"/>
<element name="C16" library="  merged" package="RLC_0603" value="1n"/>
<element name="R17" library="  merged" package="RLC_0603" value="10k"/>
<element name="R18" library="  merged" package="RLC_0603" value="10k"/>
<element name="C17" library="  merged" package="RLC_0603" value="dnp"/>
<element name="R19" library="  merged" package="RLC_0603" value="10k"/>
<element name="R20" library="  merged" package="RLC_0603" value="240k"/>
<element name="IC8" library="  merged" package="TSSOP-24" value="TLC5540"/>
<element name="C18" library="  merged" package="RLC_0603" value="33n"/>
<element name="C19" library="  merged" package="RLC_0603" value="33n"/>
<element name="IC9" library="  merged" package="TSSOP-20" value="74XX244-OCTAL-TRISTATE-BUFFERS">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC10" library="  merged" package="TSSOP-20" value="74XX244-OCTAL-TRISTATE-BUFFERS">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SV5" library="proxmark3" package="--MERGED_HEADER-MALE-6X1-0.100-UNKEYED" value="--MERGED_HEADER-MALE-6X1"/>
<element name="U1" library="  merged" package="RLC_0805" value="FERRITE0805"/>
<element name="R22" library="  merged" package="RLC_0603" value="33"/>
<element name="C21" library="  merged" package="RLC_0603" value="33n"/>
<element name="C22" library="  merged" package="RLC_0603" value="33n"/>
<element name="C23" library="  merged" package="RLC_0603" value="33n"/>
<element name="C24" library="  merged" package="RLC_0603" value="33n"/>
<element name="C25" library="  merged" package="RLC_0603" value="33n"/>
<element name="C26" library="  merged" package="RLC_0603" value="33n"/>
<element name="C29" library="  merged" package="RLC_0603" value="33n"/>
<element name="C30" library="  merged" package="RLC_0603" value="33n"/>
<element name="C31" library="  merged" package="RLC_0603" value="33n"/>
<element name="IC11" library="  merged" package="TSSOP-14" value="CD4066">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC5" library="  merged" package="SOT-23-8-OR-MSOP-8" value="TLV3502"/>
<element name="R21" library="  merged" package="RLC_0603" value="24k"/>
<element name="IC12" library="  merged" package="SOIC-8" value="LP2989AIM-2.5">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R23" library="  merged" package="RLC_0603" value="1k"/>
<element name="C33" library="  merged" package="RLC_1210" value="4u7"/>
<element name="IC13" library="proxmark3" package="--MERGED_SOT-23-5" value="--MERGED_PQ1X331M2ZP-3V3-LDO-SOT-23-5">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C27" library="  merged" package="RLC_1210" value="4u7"/>
<element name="C28" library="  merged" package="RLC_0603" value="33n"/>
<element name="C32" library="  merged" package="RLC_0603" value="33n"/>
<element name="C34" library="  merged" package="RLC_1210" value="4u7"/>
<element name="D4" library="  merged" package="LED_0603" value="LED"/>
<element name="D5" library="  merged" package="LED_0603" value="LED"/>
<element name="D6" library="  merged" package="LED_0603" value="LED"/>
<element name="R24" library="  merged" package="RLC_0603" value="330"/>
<element name="R25" library="  merged" package="RLC_0603" value="330"/>
<element name="R26" library="  merged" package="RLC_0603" value="330"/>
<element name="R27" library="  merged" package="RLC_0603" value="33"/>
<element name="R28" library="  merged" package="RLC_0603" value="33"/>
<element name="R29" library="  merged" package="RLC_0603" value="33"/>
<element name="C39" library="  merged" package="RLC_0603" value="1n"/>
<element name="R30" library="  merged" package="RLC_0603" value="10meg"/>
<element name="R31" library="  merged" package="RLC_0603" value="240k"/>
<element name="IC14" library="  merged" package="MSOP8" value="AD8052">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R33" library="  merged" package="RLC_0603" value="2k4"/>
<element name="C40" library="  merged" package="RLC_0603" value="dnp"/>
<element name="R34" library="  merged" package="RLC_0603" value="10k"/>
<element name="C41" library="  merged" package="RLC_0603" value="dnp"/>
<element name="C42" library="  merged" package="RLC_0603" value="1n"/>
<element name="C43" library="  merged" package="RLC_0603" value="1n"/>
<element name="R32" library="  merged" package="RLC_0603" value="zerohm"/>
<element name="R35" library="  merged" package="RLC_0603" value="zerohm"/>
<element name="R36" library="  merged" package="RLC_0603" value="dnp"/>
<element name="R37" library="  merged" package="RLC_0603" value="dnp"/>
<element name="R38" library="  merged" package="RLC_0603" value="dnp"/>
<element name="C20" library="  merged" package="RLC_0603" value="dnp"/>
<element name="C35" library="  merged" package="RLC_0603" value="47p"/>
<element name="C36" library="  merged" package="RLC_0603" value="dnp"/>
<element name="RLY1" library="proxmark3" package="--MERGED_TQ-SMD-RELAY" value="--MERGED_RELAY-DPDT"/>
<element name="Q1" library="proxmark3" package="--MERGED_SOT23-3LEAD" value="--MERGED_NPN-SOT23-2N3904">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D7" library="proxmark3" package="--MERGED_SOT23-3LEAD" value="--MERGED_DIODE-SMD-SOT23">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R40" library="  merged" package="RLC_0603" value="10k"/>
<element name="R41" library="  merged" package="RLC_0603" value="10meg"/>
<element name="R42" library="  merged" package="RLC_0603" value="1meg"/>
<element name="R43" library="  merged" package="RLC_0603" value="1k"/>
<element name="SW1" library="  merged" package="TACTSWITCH-SMD-EVQQ1" value="TACTSWITCH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C37" library="  merged" package="CAPCAITOR-ELECTROLYTIC-ALCHIP-MZA-F80" value="100u">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C38" library="  merged" package="CAPCAITOR-ELECTROLYTIC-ALCHIP-MZA-F80" value="100u"/>
<element name="R39" library="  merged" package="RLC_0603" value="1k"/>
<element name="R44" library="  merged" package="RLC_0603" value="1k"/>
<element name="R45" library="  merged" package="RLC_0603" value="10k"/>
<element name="R46" library="  merged" package="RLC_0603" value="10k"/>
<element name="TP1" library="  merged" package="KEYSTONE-SMD-TESTPOINT-5015" value="TESTPADKEYSTONE-SMD"/>
<element name="TP2" library="  merged" package="KEYSTONE-SMD-TESTPOINT-5015" value="TESTPADKEYSTONE-SMD"/>
<element name="TP3" library="  merged" package="KEYSTONE-SMD-TESTPOINT-5015" value="TESTPADKEYSTONE-SMD"/>
<element name="R47" library="  merged" package="RLC_0603" value="10k"/>
<element name="TP4" library="  merged" package="KEYSTONE-SMD-TESTPOINT-5015" value="TESTPADKEYSTONE-SMD"/>
<element name="TP5" library="  merged" package="KEYSTONE-SMD-TESTPOINT-5015" value="TESTPADKEYSTONE-SMD"/>
<element name="TP6" library="  merged" package="KEYSTONE-PTH-TESTPOINT-5011" value="TESTPADKEYSTONE-PTH"/>
<element name="R48" library="  merged" package="RLC_0603" value="dnp"/>
<element name="R49" library="  merged" package="RLC_0603" value="2k4"/>
<element name="C44" library="  merged" package="RLC_0603" value="33n"/>
<element name="R50" library="  merged" package="RLC_0603" value="10k"/>
<element name="R51" library="  merged" package="RLC_0603" value="2k4"/>
<element name="C45" library="  merged" package="RLC_0603" value="100n"/>
<element name="TP7" library="  merged" package="KEYSTONE-SMD-TESTPOINT-5015" value="TESTPADKEYSTONE-SMD"/>
<element name="D8" library="proxmark3" package="--MERGED_SOT23-3LEAD" value="--MERGED_DUAL-TVS-COMMON-ANODE"/>
<element name="C46" library="  merged" package="RLC_0603" value="33n"/>
<element name="C47" library="  merged" package="RLC_0603" value="33n"/>
<element name="R52" library="  merged" package="RLC_0603" value="100"/>
<element name="R53" library="  merged" package="RLC_0603" value="330"/>
<element name="R54" library="  merged" package="RLC_0603" value="100"/>
<element name="D9" library="  merged" package="LED_0603" value="LED"/>
<element name="R55" library="  merged" package="RLC_0603" value="330"/>
<element name="TP8" library="  merged" package="KEYSTONE-SMD-TESTPOINT-5015" value="TESTPADKEYSTONE-SMD"/>
<element name="IC7" library="proxmark3" package="--MERGED_SOT23-3LEAD" value="--MERGED_MCP100"/>
<element name="Q2" library="  merged" package="SOIC-8" value="IRF7307">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R56" library="  merged" package="RLC_0603" value="10k"/>
<element name="R57" library="  merged" package="RLC_0603" value="10k"/>
<element name="R58" library="  merged" package="RLC_0603" value="dnp"/>
<element name="R59" library="  merged" package="RLC_0603" value="3k3"/>
<element name="D10" library="proxmark3" package="--MERGED_SOT23-3LEAD" value="--MERGED_DIODE-SMD-SOT23">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D11" library="proxmark3" package="--MERGED_SOT23-3LEAD" value="--MERGED_DIODE-SMD-SOT23">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="17"/>
<contactref element="IC2" pad="46"/>
<contactref element="IC2" pad="60"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="4"/>
<contactref element="SV3" pad="20"/>
<contactref element="SV3" pad="18"/>
<contactref element="SV3" pad="16"/>
<contactref element="SV3" pad="14"/>
<contactref element="SV3" pad="12"/>
<contactref element="SV3" pad="10"/>
<contactref element="SV3" pad="8"/>
<contactref element="SV3" pad="6"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="11"/>
<contactref element="IC8" pad="21"/>
<contactref element="IC8" pad="20"/>
<contactref element="IC8" pad="24"/>
<contactref element="IC8" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="38"/>
<contactref element="IC1" pad="78"/>
<contactref element="IC1" pad="89"/>
<contactref element="IC1" pad="48"/>
<contactref element="IC1" pad="64"/>
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="IC10" pad="10"/>
<contactref element="SV5" pad="5"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="7"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="5"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="IC12" pad="3"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="C33" pad="2"/>
<contactref element="IC13" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="C32" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="C34" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="-"/>
<contactref element="D5" pad="-"/>
<contactref element="D6" pad="-"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="13"/>
<contactref element="IC6" pad="12"/>
<contactref element="IC14" pad="4"/>
<contactref element="C39" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C35" pad="2"/>
<contactref element="C36" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R42" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="A"/>
<contactref element="C38" pad="-"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="C37" pad="-"/>
<contactref element="TP6" pad="A"/>
<contactref element="C44" pad="2"/>
<contactref element="C45" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="D8" pad="3"/>
<contactref element="C46" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="TAB0"/>
<contactref element="SV1" pad="TAB1"/>
<contactref element="SV1" pad="TAB2"/>
<contactref element="SV1" pad="TAB3"/>
<contactref element="C47" pad="2"/>
<contactref element="R54" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="D9" pad="-"/>
<contactref element="IC7" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="8"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="D10" pad="1"/>
<contactref element="D11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="USB_D-">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="D8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="USB_D+">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="D8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="IC2" pad="18"/>
<contactref element="IC2" pad="45"/>
<contactref element="IC2" pad="58"/>
<contactref element="IC2" pad="59"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="SV5" pad="6"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="R43" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="4"/>
<contactref element="IC8" pad="11"/>
<contactref element="IC8" pad="13"/>
<contactref element="IC8" pad="18"/>
<contactref element="IC8" pad="15"/>
<contactref element="IC8" pad="14"/>
<contactref element="IC9" pad="20"/>
<contactref element="IC10" pad="20"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="IC11" pad="14"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="IC14" pad="8"/>
<contactref element="RLY1" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="3"/>
<contactref element="C38" pad="+"/>
<contactref element="C37" pad="+"/>
<contactref element="R47" pad="1"/>
<contactref element="C44" pad="1"/>
<contactref element="C46" pad="1"/>
<contactref element="R52" pad="2"/>
<contactref element="IC12" pad="4"/>
<contactref element="IC13" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="6"/>
<contactref element="R58" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="XT1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="XT1" pad="B"/>
<contactref element="IC1" pad="91"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="93"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="63"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC2" pad="61"/>
<contactref element="XT2" pad="B"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="XT2" pad="A"/>
<contactref element="IC2" pad="62"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="56"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC2" pad="57"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="USB_PU">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC2" pad="64"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="54"/>
<contactref element="IC2" pad="24"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ARM_TMS">
<contactref element="IC2" pad="51"/>
<contactref element="SV3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="ARM_TCK">
<contactref element="IC2" pad="53"/>
<contactref element="SV3" pad="9"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ARM_TDO">
<contactref element="IC2" pad="49"/>
<contactref element="SV3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="ARM_TDI">
<contactref element="IC2" pad="33"/>
<contactref element="SV3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="39"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="NCS">
<contactref element="IC2" pad="28"/>
<contactref element="IC1" pad="44"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC2" pad="27"/>
<contactref element="IC1" pad="40"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC2" pad="22"/>
<contactref element="IC1" pad="43"/>
</signal>
<signal name="SPCK">
<contactref element="IC2" pad="21"/>
<contactref element="IC1" pad="39"/>
</signal>
<signal name="CROSS_LO">
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="R39" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VMID">
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="R36" pad="1"/>
<contactref element="R38" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="R48" pad="1"/>
<contactref element="R50" pad="1"/>
<contactref element="R49" pad="1"/>
<contactref element="R51" pad="1"/>
<contactref element="C45" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="6"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="D1" pad="3"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="D11" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ADCDR_LO">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="7"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="9"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="3"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC6" pad="10"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R36" pad="2"/>
<contactref element="R37" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC8" pad="23"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="R53" pad="1"/>
<contactref element="R54" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+2V5">
<contactref element="IC1" pad="61"/>
<contactref element="IC1" pad="92"/>
<contactref element="IC1" pad="85"/>
<contactref element="IC1" pad="94"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="33"/>
<contactref element="IC1" pad="35"/>
<contactref element="IC1" pad="42"/>
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="IC12" pad="6"/>
<contactref element="IC12" pad="5"/>
<contactref element="C33" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FPGA_TDI">
<contactref element="IC1" pad="79"/>
<contactref element="SV5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="FPGA_TDO">
<contactref element="IC1" pad="77"/>
<contactref element="SV5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="FPGA_TMS">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="SV5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FPGA_TCK">
<contactref element="IC1" pad="99"/>
<contactref element="SV5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="FPGA_DONE">
<contactref element="IC1" pad="49"/>
<contactref element="IC2" pad="37"/>
</signal>
<signal name="FPGA_NPROGRAM">
<contactref element="IC1" pad="51"/>
<contactref element="IC2" pad="38"/>
</signal>
<signal name="FPGA_CCLK">
<contactref element="IC1" pad="75"/>
<contactref element="IC2" pad="41"/>
</signal>
<signal name="FPGA_DIN">
<contactref element="IC1" pad="73"/>
<contactref element="IC2" pad="42"/>
</signal>
<signal name="FPGA_DOUT">
<contactref element="IC1" pad="74"/>
<contactref element="IC2" pad="52"/>
</signal>
<signal name="ADC_IN">
<contactref element="IC11" pad="10"/>
<contactref element="IC11" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="3"/>
<contactref element="IC11" pad="9"/>
<contactref element="IC8" pad="19"/>
<contactref element="TP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CROSS_HI">
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="R44" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ADCDR_HI">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="8"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="11"/>
</signal>
<signal name="FPGA_ON">
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="IC12" pad="8"/>
<contactref element="IC13" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="26"/>
</signal>
<signal name="+3V3-FPGA">
<contactref element="IC13" pad="5"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="IC1" pad="37"/>
<contactref element="IC1" pad="50"/>
<contactref element="IC1" pad="63"/>
<contactref element="IC1" pad="76"/>
<contactref element="IC1" pad="90"/>
<contactref element="IC1" pad="100"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="C32" pad="1"/>
<contactref element="C34" pad="1"/>
<contactref element="C47" pad="1"/>
<contactref element="R59" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="D6" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="D5" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="IC9" pad="3"/>
<contactref element="IC9" pad="7"/>
<contactref element="IC9" pad="5"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="IC9" pad="18"/>
<contactref element="IC9" pad="16"/>
<contactref element="IC9" pad="14"/>
<contactref element="IC9" pad="12"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="IC10" pad="18"/>
<contactref element="IC10" pad="12"/>
<contactref element="IC10" pad="14"/>
<contactref element="IC10" pad="16"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="IC10" pad="3"/>
<contactref element="IC10" pad="5"/>
<contactref element="IC10" pad="7"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="R45" pad="2"/>
<contactref element="TP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AMPL_LO">
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="C40" pad="1"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="IC14" pad="2"/>
<contactref element="R51" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RAW_HI">
<contactref element="C40" pad="2"/>
<contactref element="IC14" pad="1"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="8"/>
</signal>
<signal name="MUXSEL_LOPKD">
<contactref element="IC11" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="MUXSEL_HIPKD">
<contactref element="IC11" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="MUXSEL_HIRAW">
<contactref element="IC11" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="MUXSEL_LORAW">
<contactref element="IC11" pad="13"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="IC11" pad="1"/>
<contactref element="IC14" pad="7"/>
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="C41" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="C41" pad="1"/>
<contactref element="IC14" pad="6"/>
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="R50" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="R48" pad="2"/>
<contactref element="IC14" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="R37" pad="1"/>
<contactref element="R38" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="R46" pad="2"/>
<contactref element="TP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PWR_OE1">
<contactref element="IC9" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="82"/>
</signal>
<signal name="PWR_OE2">
<contactref element="IC10" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="83"/>
</signal>
<signal name="PWR_LO">
<contactref element="IC10" pad="2"/>
<contactref element="IC10" pad="4"/>
<contactref element="IC10" pad="6"/>
<contactref element="IC10" pad="8"/>
<contactref element="IC10" pad="11"/>
<contactref element="IC9" pad="13"/>
<contactref element="IC9" pad="17"/>
<contactref element="IC9" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="81"/>
</signal>
<signal name="PWR_HI">
<contactref element="IC9" pad="4"/>
<contactref element="IC9" pad="11"/>
<contactref element="IC9" pad="8"/>
<contactref element="IC9" pad="6"/>
<contactref element="IC9" pad="2"/>
<contactref element="IC10" pad="13"/>
<contactref element="IC10" pad="17"/>
<contactref element="IC10" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="80"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="RLY1" pad="10"/>
<contactref element="D7" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R40" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RELAY_ON">
<contactref element="R40" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="RLY1" pad="9"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="RLY1" pad="7"/>
<contactref element="C42" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ANT_HI">
<contactref element="RLY1" pad="8"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
<contactref element="C36" pad="1"/>
<contactref element="C35" pad="1"/>
<contactref element="TP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ANT_LO">
<contactref element="RLY1" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="C39" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="TP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="RLY1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="RLY1" pad="4"/>
<contactref element="C43" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AMPL_HI">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="R41" pad="2"/>
<contactref element="R42" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BUTTON_A">
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="SW1" pad="B"/>
<contactref element="R43" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_A">
<contactref element="IC2" pad="48"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_B">
<contactref element="IC2" pad="31"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_C">
<contactref element="IC2" pad="30"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SSP_DIN">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="SSP_DOUT">
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="ADC1">
<contactref element="IC8" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="62"/>
</signal>
<signal name="ADC2">
<contactref element="IC8" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="60"/>
</signal>
<signal name="ADC3">
<contactref element="IC8" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="58"/>
</signal>
<signal name="ADC4">
<contactref element="IC8" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="57"/>
</signal>
<signal name="ADC5">
<contactref element="IC8" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="56"/>
</signal>
<signal name="ADC6">
<contactref element="IC8" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="55"/>
</signal>
<signal name="ADC7">
<contactref element="IC8" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="54"/>
</signal>
<signal name="ADC8">
<contactref element="IC8" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="53"/>
</signal>
<signal name="ADC_NOE">
<contactref element="IC8" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="47"/>
<contactref element="R47" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ADC_CLK">
<contactref element="IC8" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="46"/>
</signal>
<signal name="SSP_CLK">
<contactref element="IC2" pad="19"/>
<contactref element="IC1" pad="71"/>
</signal>
<signal name="SSP_FRAME">
<contactref element="IC2" pad="20"/>
<contactref element="IC1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R39" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="87"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="R44" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="88"/>
</signal>
<signal name="PWR_OE3">
<contactref element="IC1" pad="84"/>
<contactref element="IC9" pad="19"/>
</signal>
<signal name="PWR_OE4">
<contactref element="IC10" pad="19"/>
<contactref element="IC1" pad="86"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="IC9" pad="9"/>
<contactref element="R45" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="IC10" pad="9"/>
<contactref element="R46" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PCK0">
<contactref element="IC2" pad="34"/>
<contactref element="IC1" pad="36"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="C43" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="R35" pad="1"/>
<contactref element="C42" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="IC14" pad="3"/>
<contactref element="R35" pad="2"/>
<contactref element="R49" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="TP7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="R52" pad="1"/>
<contactref element="R53" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="17"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_D">
<contactref element="IC2" pad="44"/>
<contactref element="TP8" pad="1"/>
<contactref element="R55" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R55" pad="2"/>
<contactref element="D9" pad="+"/>
</signal>
<signal name="PFETGATE">
<contactref element="Q2" pad="4"/>
<contactref element="R56" pad="1"/>
<contactref element="R57" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NVDD_ON">
<contactref element="R57" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="43"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="R58" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="R56" pad="2"/>
</signal>
<signal name="FPGA_NINIT">
<contactref element="IC1" pad="52"/>
<contactref element="IC2" pad="36"/>
<contactref element="R59" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="D10" pad="3"/>
<contactref element="D2" pad="3"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R41" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
