<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<description>Generated from &lt;b&gt;proxmark3.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="--MERGED_2512">
</package>
<package name="--MERGED_CAPCAITOR-ELECTROLYTIC-ALCHIP-MZA-F80">
</package>
<package name="--MERGED_HEADER-MALE-6X1-0.100-UNKEYED">
</package>
<package name="--MERGED_HEADER-MALE-10X2-0.100-SHROUDED">
</package>
<package name="--MERGED_HIROSE-MQ172-4POS">
</package>
<package name="--MERGED_KEYSTONE-PTH-TESTPOINT-5011">
</package>
<package name="--MERGED_KEYSTONE-SMD-TESTPOINT-5015">
</package>
<package name="--MERGED_LED_0603">
</package>
<package name="--MERGED_LQFP-64">
</package>
<package name="--MERGED_MSOP8">
</package>
<package name="--MERGED_RLC_0603">
</package>
<package name="--MERGED_RLC_0805">
</package>
<package name="--MERGED_RLC_1210">
</package>
<package name="--MERGED_SMV-5">
</package>
<package name="--MERGED_SOIC-8">
</package>
<package name="--MERGED_SOT-23-5">
</package>
<package name="--MERGED_SOT-23-8">
</package>
<package name="--MERGED_SOT-23-8-OR-MSOP-8">
</package>
<package name="--MERGED_SOT23-3LEAD">
</package>
<package name="--MERGED_SQUARE-PAD-0.200-INCH">
</package>
<package name="--MERGED_TACTSWITCH">
</package>
<package name="--MERGED_TACTSWITCH-SMD-EVQQ1">
</package>
<package name="--MERGED_TESTPAD-PTH-0.7MM">
</package>
<package name="--MERGED_TQ-SMD-RELAY">
</package>
<package name="--MERGED_TSSOP-14">
</package>
<package name="--MERGED_TSSOP-20">
</package>
<package name="--MERGED_TSSOP-24">
</package>
<package name="--MERGED_USB-MINIB-SMD">
</package>
<package name="--MERGED_VQFP-100">
</package>
<package name="--MERGED_XTAL-SMD-CITIZEN-CS10">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="--MERGED_4TERMSTRIP">
<pin name="PIN1" direction="pas"/>
<pin name="PIN2" direction="pas"/>
<pin name="PIN3" direction="pas"/>
<pin name="PIN4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="--MERGED_74XX244-OCTAL-TRISTATE-BUFFERS">
<pin name="1A1"/>
<pin name="1A2"/>
<pin name="1A3"/>
<pin name="1A4"/>
<pin name="1NOE"/>
<pin name="1Y1"/>
<pin name="1Y2"/>
<pin name="1Y3"/>
<pin name="1Y4"/>
<pin name="2A1"/>
<pin name="2A2"/>
<pin name="2A3"/>
<pin name="2A4"/>
<pin name="2NOE"/>
<pin name="2Y1"/>
<pin name="2Y2"/>
<pin name="2Y3"/>
<pin name="2Y4"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="VSS"/>
</symbol>
<symbol name="--MERGED_AT91SAM7S64">
<pin name="AD4"/>
<pin name="AD5"/>
<pin name="AD6"/>
<pin name="AD7"/>
<pin name="ADVREF"/>
<pin name="DDM"/>
<pin name="DDP"/>
<pin name="ERASE"/>
<pin name="GND0"/>
<pin name="GND1"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="GND3"/>
<pin name="JTAGSEL"/>
<pin name="NRST"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PA8"/>
<pin name="PA9"/>
<pin name="PA10"/>
<pin name="PA11"/>
<pin name="PA12"/>
<pin name="PA13"/>
<pin name="PA14"/>
<pin name="PA15"/>
<pin name="PA16"/>
<pin name="PA17/AD0"/>
<pin name="PA18/AD1"/>
<pin name="PA19/AD2"/>
<pin name="PA20/AD3"/>
<pin name="PA21"/>
<pin name="PA22"/>
<pin name="PA23"/>
<pin name="PA24"/>
<pin name="PA25"/>
<pin name="PA26"/>
<pin name="PA27"/>
<pin name="PA28"/>
<pin name="PA29"/>
<pin name="PA30"/>
<pin name="PA31"/>
<pin name="PLLRC"/>
<pin name="TCK"/>
<pin name="TDI"/>
<pin name="TDO"/>
<pin name="TMS"/>
<pin name="TST"/>
<pin name="VDDCORE0"/>
<pin name="VDDCORE1"/>
<pin name="VDDCORE2"/>
<pin name="VDDFLASH"/>
<pin name="VDDIN"/>
<pin name="VDDIO0"/>
<pin name="VDDIO1"/>
<pin name="VDDIO2"/>
<pin name="VDDOUT"/>
<pin name="VDDPLL"/>
<pin name="XIN/PGMCK"/>
<pin name="XOUT"/>
</symbol>
<symbol name="--MERGED_CAPACITOR">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="--MERGED_CAPACITOR-POLARIZED">
<pin name="+" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="--MERGED_CD4066-ANALOG-SWITCH">
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
<pin name="A3" direction="pas"/>
<pin name="A4" direction="pas"/>
<pin name="B1" direction="pas"/>
<pin name="B2" direction="pas"/>
<pin name="B3" direction="pas"/>
<pin name="B4" direction="pas"/>
<pin name="C1" direction="in"/>
<pin name="C2" direction="in"/>
<pin name="C3" direction="in"/>
<pin name="C4" direction="in"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="VSS"/>
</symbol>
<symbol name="--MERGED_CRYSTAL">
<pin name="A"/>
<pin name="B"/>
</symbol>
<symbol name="--MERGED_DIODE">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="--MERGED_DUAL-TVS-COMMON-ANODE">
<pin name="A"/>
<pin name="K1"/>
<pin name="K2"/>
</symbol>
<symbol name="--MERGED_FERRITE">
<pin name="A"/>
<pin name="B"/>
</symbol>
<symbol name="--MERGED_HEADER-MALE-6X1">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="--MERGED_HEADER-MALE-10X2">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="10" direction="pas"/>
<pin name="11" direction="pas"/>
<pin name="12" direction="pas"/>
<pin name="13" direction="pas"/>
<pin name="14" direction="pas"/>
<pin name="15" direction="pas"/>
<pin name="16" direction="pas"/>
<pin name="17" direction="pas"/>
<pin name="18" direction="pas"/>
<pin name="19" direction="pas"/>
<pin name="20" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="--MERGED_INVERTER">
<pin name="A"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="Y"/>
</symbol>
<symbol name="--MERGED_LED">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="--MERGED_LP2989-LDO">
<pin name="/ERROR" direction="pas"/>
<pin name="/SHDN" direction="pas"/>
<pin name="BYP" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="IN" direction="pas"/>
<pin name="OUT" direction="pas"/>
<pin name="SENSE" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="--MERGED_NFET">
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="--MERGED_NPN-THIN-SYMBOL">
<pin name="B"/>
<pin name="C"/>
<pin name="E"/>
</symbol>
<symbol name="--MERGED_OPAMP">
<pin name="+IN" direction="in"/>
<pin name="-IN" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="--MERGED_PFET">
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="--MERGED_POWER-PINS">
<pin name="V+"/>
<pin name="V-"/>
</symbol>
<symbol name="--MERGED_PQ1X331M2ZP-3V3-REG">
<pin name="GND"/>
<pin name="NR"/>
<pin name="VC"/>
<pin name="VIN"/>
<pin name="VO"/>
</symbol>
<symbol name="--MERGED_RELAY-COIL">
<pin name="P$1" direction="pas"/>
<pin name="P$2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="--MERGED_RELAY-NO-NC">
<pin name="COM" direction="pas"/>
<pin name="NC" direction="pas"/>
<pin name="NO" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="--MERGED_RESET-GENERATOR-3TERM">
<pin name="OUT"/>
<pin name="V+"/>
<pin name="V-"/>
</symbol>
<symbol name="--MERGED_RESISTOR">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="--MERGED_SPARTAN-II-XC2S30-100-VQFP">
<pin name="/PROGRAM"/>
<pin name="CCLK"/>
<pin name="DIN"/>
<pin name="DONE"/>
<pin name="DOUT"/>
<pin name="GND1"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="GND3"/>
<pin name="GND4"/>
<pin name="GND5"/>
<pin name="GND6"/>
<pin name="GND7"/>
<pin name="GND8"/>
<pin name="M0"/>
<pin name="M1"/>
<pin name="M2"/>
<pin name="NC0"/>
<pin name="NC1"/>
<pin name="P3_IO7"/>
<pin name="P4_IOV7"/>
<pin name="P5_IO7"/>
<pin name="P6_IO7"/>
<pin name="P7_IO7"/>
<pin name="P8_IOV7"/>
<pin name="P9_IO7"/>
<pin name="P10_IO7"/>
<pin name="P13_IO6"/>
<pin name="P15_IO6"/>
<pin name="P16_IOV6"/>
<pin name="P17_IO6"/>
<pin name="P18_IO6"/>
<pin name="P19_IO6"/>
<pin name="P20_IOV6"/>
<pin name="P21_IO6"/>
<pin name="P22_IO6"/>
<pin name="P30_IOV5"/>
<pin name="P31_IO5"/>
<pin name="P32_IO5"/>
<pin name="P34_IOV5"/>
<pin name="P36_IGCK5"/>
<pin name="P39_IGCK4"/>
<pin name="P40_IO4"/>
<pin name="P41_IOV4"/>
<pin name="P43_IO4"/>
<pin name="P44_IO4"/>
<pin name="P45_IOV4"/>
<pin name="P46_IO4"/>
<pin name="P47_IO4"/>
<pin name="P52_IO3"/>
<pin name="P53_IO3"/>
<pin name="P54_IOV3"/>
<pin name="P55_IO3"/>
<pin name="P56_IO3"/>
<pin name="P57_IO3"/>
<pin name="P58_IO3"/>
<pin name="P59_IOV3"/>
<pin name="P60_IO3"/>
<pin name="P62_IO3"/>
<pin name="P65_IO2"/>
<pin name="P66_IO2"/>
<pin name="P67_IOV2"/>
<pin name="P68_IO2"/>
<pin name="P69_IO2"/>
<pin name="P70_IO2"/>
<pin name="P71_IO2"/>
<pin name="P72_IOV2"/>
<pin name="P80_IO1"/>
<pin name="P81_IO1"/>
<pin name="P82_IOV1"/>
<pin name="P83_IO1"/>
<pin name="P84_IO1"/>
<pin name="P86_IOV1"/>
<pin name="P87_IO1"/>
<pin name="P88_IGCK1"/>
<pin name="P91_IGCK0"/>
<pin name="P93_IOV0"/>
<pin name="P95_IO0"/>
<pin name="P96_IO0"/>
<pin name="P97_IOV0"/>
<pin name="P98_IO0"/>
<pin name="TCK"/>
<pin name="TDI"/>
<pin name="TDO"/>
<pin name="TMS"/>
<pin name="VCCINT1"/>
<pin name="VCCINT2"/>
<pin name="VCCINT3"/>
<pin name="VCCINT4"/>
<pin name="VCCINT5"/>
<pin name="VCCINT6"/>
<pin name="VCCINT7"/>
<pin name="VCCINT8"/>
<pin name="VCCO_B07"/>
<pin name="VCCO_B10"/>
<pin name="VCCO_B21"/>
<pin name="VCCO_B32"/>
<pin name="VCCO_B43"/>
<pin name="VCCO_B54"/>
<pin name="VCCO_B65"/>
<pin name="VCCO_B76"/>
</symbol>
<symbol name="--MERGED_SUPPLY_+2V5">
<pin name="+2V5" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="--MERGED_SUPPLY_VMID">
<pin name="VMID" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="--MERGED_TACTSWITCH">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
</symbol>
<symbol name="--MERGED_TESTPAD">
<pin name="P$1"/>
</symbol>
<symbol name="--MERGED_TLC5540">
<pin name="AGND0"/>
<pin name="AGND1"/>
<pin name="ANALOGIN"/>
<pin name="CLK"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="DGND0"/>
<pin name="DGND1"/>
<pin name="MSB-D8"/>
<pin name="NOE"/>
<pin name="REFB"/>
<pin name="REFBS"/>
<pin name="REFT"/>
<pin name="REFTS"/>
<pin name="VDDA0"/>
<pin name="VDDA1"/>
<pin name="VDDA2"/>
<pin name="VDDD0"/>
<pin name="VDDD1"/>
</symbol>
<symbol name="--MERGED_USB-MINIB">
<pin name="D+/3"/>
<pin name="D-/2"/>
<pin name="GND/5"/>
<pin name="ID/4"/>
<pin name="SHLD0"/>
<pin name="SHLD1"/>
<pin name="SHLD2"/>
<pin name="SHLD3"/>
<pin name="VBUS/1"/>
</symbol>
<symbol name="FRAMES_A4L-LOC">
</symbol>
<symbol name="SUPPLY1_+3V3">
<pin name="+3V3" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="SUPPLY1_VDD">
<pin name="VDD" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="SUPPLY2_GND">
<pin name="GND" direction="sup"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="--MERGED_74XX244-OCTAL-TRISTATE-BUFFERS" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="--MERGED_74XX244-OCTAL-TRISTATE-BUFFERS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="--MERGED_TSSOP-20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="1A2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="1A3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="1A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="1NOE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="1Y1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="1Y2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="1Y3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="1Y4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="2A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="2A2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="2A3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="2A4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="2NOE" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="2Y1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="2Y2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="2Y3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="2Y4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="--MERGED_AT91SAM7S64" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="--MERGED_AT91SAM7S64"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="--MERGED_LQFP-64">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="ADVREF" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DDM" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="DDP" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="ERASE" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="GND0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="JTAGSEL" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="NRST" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="PA10" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PA11" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PA12" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PA13" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PA14" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA15" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA16" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA17/AD0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA18/AD1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA19/AD2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PA20/AD3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA21" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA22" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA23" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA24" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PA25" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PA26" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PA27" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PA28" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PA29" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PA30" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PA31" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PA8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PA9" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PLLRC" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="TST" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDCORE0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDCORE1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDCORE2" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDFLASH" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIN" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIO0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIO1" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIO2" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDOUT" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDPLL" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="XIN/PGMCK" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="XOUT" pad="61"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="--MERGED_CAPACITOR" prefix="C" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="--MERGED_CAPACITOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="0603" package="--MERGED_RLC_0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0805" package="--MERGED_RLC_0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="1210" package="--MERGED_RLC_1210">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="--MERGED_CAPACITOR-POLARIZED" prefix="C" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="--MERGED_CAPACITOR-POLARIZED"/>
</gates>
<devices>
<device name="ALCHIP-MZA-F80" package="--MERGED_CAPCAITOR-ELECTROLYTIC-ALCHIP-MZA-F80">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="--MERGED_CD4066" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="--MERGED_CD4066-ANALOG-SWITCH"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="--MERGED_TSSOP-14">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="B3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="B4" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="C3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="C4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="--MERGED_COMP-TLV3502" prefix="IC">
<gates>
<gate name="A" symbol="--MERGED_OPAMP"/>
<gate name="B" symbol="--MERGED_OPAMP"/>
<gate name="P" symbol="--MERGED_POWER-PINS"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOT-23-8" package="--MERGED_SOT-23-8">
<connects>
<connect gate="A" pin="+IN" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="-IN" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="-IN" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="V+" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="V-" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOT-23-8-OR-MSOP-8" package="--MERGED_SOT-23-8-OR-MSOP-8">
<connects>
<connect gate="A" pin="+IN" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="-IN" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="-IN" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="V+" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="V-" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="--MERGED_DIODE-SMD-SOT23" prefix="D">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="--MERGED_DIODE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="--MERGED_SOT23-3LEAD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="--MERGED_DUAL-TVS-COMMON-ANODE" prefix="D">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="--MERGED_DUAL-TVS-COMMON-ANODE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="--MERGED_SOT23-3LEAD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="K1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="K2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="--MERGED_FERRITE" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="--MERGED_FERRITE"/>
</gates>
<devices>
<device name="0603" package="--MERGED_RLC_0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0805" package="--MERGED_RLC_0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="1210" package="--MERGED_RLC_1210">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="--MERGED_HCU-INVERTER" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="--MERGED_INVERTER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="--MERGED_SMV-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="Y" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="--MERGED_HEADER-MALE-6X1" prefix="SV">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="--MERGED_HEADER-MALE-6X1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="--MERGED_HEADER-MALE-6X1-0.100-UNKEYED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="--MERGED_HEADER-MALE-10X2" prefix="SV" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="--MERGED_HEADER-MALE-10X2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="--MERGED_HEADER-MALE-10X2-0.100-SHROUDED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="--MERGED_HIROSE-MQ172-4POS" prefix="SV">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="--MERGED_4TERMSTRIP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="--MERGED_HIROSE-MQ172-4POS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PIN1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="--MERGED_IRF7307" prefix="Q">
<gates>
<gate name="N" symbol="--MERGED_NFET"/>
<gate name="P" symbol="--MERGED_PFET"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="--MERGED_SOIC-8">
<connects>
<connect gate="N" pin="D" pad="8"/>
<connect gate="N" pin="G" pad="2"/>
<connect gate="N" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="D" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="G" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="S" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="--MERGED_LED" prefix="D">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="--MERGED_LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="--MERGED_LED_0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="--MERGED_LP2989-LDO" prefix="IC" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="--MERGED_LP2989-LDO"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOIC" package="--MERGED_SOIC-8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/ERROR" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="/SHDN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="BYP" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SENSE" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="--MERGED_MCP100" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="--MERGED_RESET-GENERATOR-3TERM"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="--MERGED_SOT23-3LEAD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="--MERGED_NPN-SOT23-2N3904" prefix="Q">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="--MERGED_NPN-THIN-SYMBOL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="--MERGED_SOT23-3LEAD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="--MERGED_OPAMP-AD8052" prefix="IC">
<gates>
<gate name="A" symbol="--MERGED_OPAMP"/>
<gate name="B" symbol="--MERGED_OPAMP"/>
<gate name="P" symbol="--MERGED_POWER-PINS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="--MERGED_MSOP8">
<connects>
<connect gate="A" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="-IN" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="+IN" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="-IN" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="OUT" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="V+" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="V-" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="--MERGED_OPAMP-TLC2274" prefix="IC">
<gates>
<gate name="A" symbol="--MERGED_OPAMP"/>
<gate name="B" symbol="--MERGED_OPAMP"/>
<gate name="C" symbol="--MERGED_OPAMP"/>
<gate name="D" symbol="--MERGED_OPAMP"/>
<gate name="P" symbol="--MERGED_POWER-PINS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="--MERGED_TSSOP-14">
<connects>
<connect gate="A" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="-IN" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="+IN" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="-IN" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="OUT" pad="7"/>
<connect gate="C" pin="+IN" pad="10"/>
<connect gate="C" pin="-IN" pad="9"/>
<connect gate="C" pin="OUT" pad="8"/>
<connect gate="D" pin="+IN" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="-IN" pad="13"/>
<connect gate="D" pin="OUT" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="V+" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="V-" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="--MERGED_PQ1X331M2ZP-3V3-LDO-SOT-23-5" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="--MERGED_PQ1X331M2ZP-3V3-REG"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="--MERGED_SOT-23-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="NR" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VO" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="--MERGED_RELAY-DPDT" prefix="RLY">
<gates>
<gate name="A" symbol="--MERGED_RELAY-NO-NC"/>
<gate name="B" symbol="--MERGED_RELAY-NO-NC"/>
<gate name="L" symbol="--MERGED_RELAY-COIL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="--MERGED_TQ-SMD-RELAY">
<connects>
<connect gate="A" pin="COM" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="NC" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="NO" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="COM" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="NC" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="NO" pad="4"/>
<connect gate="L" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="P$2" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="--MERGED_RESISTOR" prefix="R" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="--MERGED_RESISTOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="0603" package="--MERGED_RLC_0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0805" package="--MERGED_RLC_0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="1210" package="--MERGED_RLC_1210">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="2512" package="--MERGED_2512">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="--MERGED_SPARTAN-II-XC2S30-100-VQFP" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="--MERGED_SPARTAN-II-XC2S30-100-VQFP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="--MERGED_VQFP-100">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/PROGRAM" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="CCLK" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="DONE" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="GND4" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="GND5" pad="89"/>
<connect gate="G$1" pin="GND6" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="GND7" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="GND8" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="M0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="M1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="M2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="NC0" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="NC1" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P10_IO7" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P13_IO6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P15_IO6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P16_IOV6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P17_IO6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P18_IO6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P19_IO6" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P20_IOV6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P21_IO6" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P22_IO6" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P30_IOV5" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P31_IO5" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P32_IO5" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P34_IOV5" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P36_IGCK5" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P39_IGCK4" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P3_IO7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P40_IO4" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P41_IOV4" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P43_IO4" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P44_IO4" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="P45_IOV4" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="P46_IO4" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="P47_IO4" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="P4_IOV7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P52_IO3" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="P53_IO3" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="P54_IOV3" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="P55_IO3" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="P56_IO3" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="P57_IO3" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="P58_IO3" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="P59_IOV3" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="P5_IO7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P60_IO3" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="P62_IO3" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="P65_IO2" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="P66_IO2" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="P67_IOV2" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="P68_IO2" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="P69_IO2" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="P6_IO7" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P70_IO2" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="P71_IO2" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="P72_IOV2" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="P7_IO7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P80_IO1" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="P81_IO1" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="P82_IOV1" pad="82"/>
<connect gate="G$1" pin="P83_IO1" pad="83"/>
<connect gate="G$1" pin="P84_IO1" pad="84"/>
<connect gate="G$1" pin="P86_IOV1" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="P87_IO1" pad="87"/>
<connect gate="G$1" pin="P88_IGCK1" pad="88"/>
<connect gate="G$1" pin="P8_IOV7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P91_IGCK0" pad="91"/>
<connect gate="G$1" pin="P93_IOV0" pad="93"/>
<connect gate="G$1" pin="P95_IO0" pad="95"/>
<connect gate="G$1" pin="P96_IO0" pad="96"/>
<connect gate="G$1" pin="P97_IOV0" pad="97"/>
<connect gate="G$1" pin="P98_IO0" pad="98"/>
<connect gate="G$1" pin="P9_IO7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK" pad="99"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCINT1" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCINT2" pad="92"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCINT3" pad="85"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCINT4" pad="94"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCINT5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCINT6" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCINT7" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCINT8" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO_B07" pad="100"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO_B10" pad="90"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO_B21" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO_B32" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO_B43" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO_B54" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO_B65" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCO_B76" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="--MERGED_SUPPLY_2V5" prefix="V">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="--MERGED_SUPPLY_+2V5"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="--MERGED_SUPPLY_VMID" prefix="V">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="--MERGED_SUPPLY_VMID"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="--MERGED_TACTSWITCH" prefix="SW">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="--MERGED_TACTSWITCH"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="--MERGED_TACTSWITCH-SMD-EVQQ1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="THROUGHHOLE" package="--MERGED_TACTSWITCH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="--MERGED_TESTPAD" prefix="TP">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="--MERGED_TESTPAD"/>
</gates>
<devices>
<device name="0.7MM-ROUND-DRILLED" package="--MERGED_TESTPAD-PTH-0.7MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0.200&quot;-SQUARE" package="--MERGED_SQUARE-PAD-0.200-INCH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="KEYSTONE-PTH" package="--MERGED_KEYSTONE-PTH-TESTPOINT-5011">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="A"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="KEYSTONE-SMD" package="--MERGED_KEYSTONE-SMD-TESTPOINT-5015">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="--MERGED_TLC5540" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="--MERGED_TLC5540"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="--MERGED_TSSOP-24">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="ANALOGIN" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="MSB-D8" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="NOE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="REFB" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="REFBS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="REFT" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="REFTS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDD0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDD1" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="--MERGED_USB-MINIB" prefix="SV">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="--MERGED_USB-MINIB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="--MERGED_USB-MINIB-SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D+/3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D-/2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND/5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="ID/4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SHLD0" pad="TAB0"/>
<connect gate="G$1" pin="SHLD1" pad="TAB1"/>
<connect gate="G$1" pin="SHLD2" pad="TAB2"/>
<connect gate="G$1" pin="SHLD3" pad="TAB3"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS/1" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="--MERGED_XTAL-SMD-CITIZEN-CS10" prefix="XT">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="--MERGED_CRYSTAL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="--MERGED_XTAL-SMD-CITIZEN-CS10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FRAMES_A4L-LOC" prefix="FRAME" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FRAME&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
DIN A4, landscape with location and doc. field</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FRAMES_A4L-LOC"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SUPPLY1_+3V3" prefix="+3V3">
<description>&lt;b&gt;SUPPLY SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SUPPLY1_+3V3"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SUPPLY1_VDD" prefix="VDD">
<description>&lt;b&gt;SUPPLY SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SUPPLY1_VDD"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SUPPLY2_GND" prefix="SUPPLY">
<description>&lt;b&gt;SUPPLY SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="GND" symbol="SUPPLY2_GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
